ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Система сбора нефти и газа со скважины № 145, 144, 146 Майоровского месторождения (лицензия СМР 02275 НР, код участка недр 92275)»
	Наименование работ
	Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Система сбора нефти и газа со скважины № 145, 144, 146 Майоровского месторождения (лицензия СМР 02275 НР, код участка недр 92275)».

	Местонахождение объекта:
	в границах сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области.

	Заказчик
	ООО «РИТЭК», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

	Исполнитель
	ООО «СВЗК»

	Вид строительства
	Новое строительство

	Сроки выполнения работ
	Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведению инженерных изысканий

	Стадия проектирования
	Инженерные изыскания в объеме необходимом для подготовки документации по планировке территории (для разработки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории)

	Основание для проведения работ
	Производственная программа заказчика



	Сведения и данные о проектируемом объекте
	«Система сбора нефти и газа со скважины № 145, 144, 146 Майоровского месторождения (лицензия СМР 02275 НР, код участка недр 92275)», в границах сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области, площадью 17644 кв.м. 

Основные характеристики:

Линейные объекты:
· Нефтегазосборный трубопровод от скважин №№ 145,144,146 Майоровского месторождения протяженностью 208 м.;

· Демонтаж выкидного трубопровода.

· Кабельная линия.
Площадные объекты:
· Куст скважин №145, 144, 146;

· Площадка ВЗИС;

· Станция управления.

	Цель изысканий
	Цель изысканий – получение сведений о геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических условиях участка для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров. 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации

	Виды и состав изыскательных работ
	- Инженерно-геодезические изыскания;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания;

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

	Инженерно-геодезические изыскания
	Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 части 1-3.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементов планировки. Топографические планы площадок выполнить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5м

	Инженерно-геологические изыскания
	Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 части 1-3, ГОСТ 25100-2011:

Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения материалов для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом природных условий территории и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территорий.

Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а также сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1                       СП 47.13330.2012

	Инженерно-экологические изыскания
	Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002г.)

Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:

- оценки современного экологического состояния территории с учетом рационально природопользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия;

- прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой деятельности;

- разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга среды.

	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:

- СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик гидрологического режима водных объектов.

	Требования к оформлению и порядку предоставления отчетной документации
	Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации поверку (калибровку).

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.

Технический отчет готовится по каждому виду инженерных изысканий отдельно и передается в министерство строительства Самарской области:

- на бумажном носителе – в 1 экземпляре;

- в электронном виде – на CD-диске в 7-ми экземплярах в формате .doc


